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ESCLARECIMENTO 2
CHAMAMENTO PÚBLICO
[bookmark: Texto33]SELEÇÃO COM DISPUTA NA FORMA ABERTA PELO PROCEDIMENTO REMOTO Nº 46/2024.
	Processo nº. 01142/2024 e SC 224691
	Critério: Econômico pelo menor preço por Lote

	Abertura:     10/10/2024
	Horário:     10h

	Local: SBN, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903
Brasília (DF) - Fone (61) 3317.9891 – E-mail: processodeselecao@cni.com.br


 
Após análise detalhada do memorial descritivo, foram identificadas algumas inconsistências nas descrições dos armários em aço, especificamente no que se refere à quantidade de prateleiras e compartimentos de cada modelo. Além disso, foi detectada uma divergência nas dimensões do modelo LC-16P.
As descrições atuais prejudicam o SESI, uma vez que a empresa vencedora, poderá entregar um Armário de 16 portas com apenas 3 prateleiras, exatamente como está descrito.

Seguem abaixo os principais apontamentos:

•	Foi utilizado o mesmo descritivo da estrutura dos armários de aço para os quatro modelos (04, 08, 12 e 16 portas), com a alteração apenas nas dimensões no início do texto.
•	A quandidade de prateleiras e de compartilhamentos varia de acordo com cada modelo de armário, no entanto, foi utilizado o mesmo descritivo: “03 (três) prateleiras intermediárias” e “04 (quatro) compartimentos com portas” para todos os armários.
•	No entando, o modelo com 04 (quatro) compartimentos e 03 (três) prateleiras refere-se apenas ao armário de aço com 04 (quatro) portas. 
•	Destacamos também que as dimensões do LOCKER ALUNOS / LC-16P, especificamente no que se refere ao comprimento, estão incorretas. Cada fileira de portas possui 30 cm de largura, de modo que o LOCKER ALUNOS / LC-16P deve possuir as seguintes dimensões: Comprimento: 120 cm / Largura: 45 cm / Altura: 185 cm.

Dessa forma, sugerimos a revisão e correção do memorial descritivo com relação aos armários LOCKER ALUNOS de 08, 12 e 16 portas, conforme detalhado a seguir: 

Onde se lê: “03 (três) prateleiras intermediárias” e “04 (quatro) compartimentos com portas”, para todos os modelos;

Deve-se ler:

LOCKER ALUNOS / LC-8P: 
“06 (seis) prateleiras intermediárias” e “08 (oito) compartimentos com portas”

LOCKER ALUNOS / LC-12P:
“09 (nove) prateleiras intermediárias” e “12 (doze) compartimentos com portas”

LOCKER ALUNOS / LC-16P:
 “12 (doze) prateleiras intermediárias” e “16 (dezesseis) compartimentos com portas”

RESPOSTA.:  Novo encarte foi disponibilizado. 

Onde se lê: 
Comprimento: 30cm / Largura: 45cm / Altura: 185cm

Deve-se ler:
Comprimento: 120cm / Largura: 45cm / Altura: 185cm
RESPOSTA.: Novo encarte foi disponibilizado.

Ao adotar essas recomendações, o memorial descritivo estará mais preciso e claro, refletindo adequadamente as características de cada modelo de armário, o que facilitará a compreensão e evitará dúvidas e problemas futuros.

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o Chamamento em referência.

Brasília, 02 de outubro de 2024.
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