{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Especificações AV"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Especificações AV","index":0,"n_rows":291,"n_cols":3,"rows_kept":291}
["ITEM 1 - Data Show / Projetor + Tela + Notebook","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Projetor: "]
["Lente Short Throw"]
["AnsiLumens: 3000 "]
["Contraste: 2400:1"]
["Resolução: 1024x768 - (XGA) "]
["Formatos: 4:3 e 16:9 "]
["Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM."]
["Formatos compatíveis: 1080i, 720P, 567i, 480P"]
["Inputs: HDMI, VGA/RGB, Video Composto"]
["AC: 110V a 220V"]
["Tela de Projeção:"]
["Tecido Matt White com verso preto;"]
["Tripé em aço com tratamento "]
["Sistema de regulagem de altura eficiente, que impede a descida involuntária da tela;"]
["100'' (254cm) de diagonal"]
["Tripé com suporte para projetor Universal"]
["Notebook"]
["Processador Intel Core i5-3340M (2.7GHz - 3MB Cache) ou Intel® Core™ i3-3130M Processor (3M Cache, 2.60 GHz) - "]
["4GB RAM"]
["HD 320 GB"]
["tela Wide Screen 12.1 \" a 15.6\""]
["Rede wireless b/g/n, Cartão Ethernet 10/100 mbps"]
["Intel HD Graphics"]
["02 portas USB 2.0"]
["01 porta VGA"]
["01 porta HDMI"]
["01 porta RJ-45"]
["Entrada Mic/Saída Áudio"]
["microfone e autofalantes embutidos"]
["Mouse usb e mouse pad"]
["Sistema Antifurto"]
["Sistema Operacional Windows 7 Professional SP atualizado"]
["MS-Office Professional 2010"]
["Antivírus"]
["Adobe Reader 9.0 ou superior"]
["ITEM 2 - Mesa de som Tipo I","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Console digital para aplicações ao vivo ou em estúdio com 16 entradas analógicas e possibilidade de expansão de até 40 canais"]
["AD/DA 24 bits"]
["Taxas de amostragem: 44,1 e 48Khz"]
["8 auxiliares"]
["4 processadores de efeito"]
["equalizador paramétrico de 4 bandas"]
["Dynamics por canal. "]
["8 Buses de saída,"]
["ITEM 3 - Mesa de som Tipo II","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["4 entradas de microfone / 3 entradas estéreo (4 mono + 3 estéreo)"]
["1 Barramento estéreo"]
["1 Saída AUX (incluindo FX)"]
["Pré amplificadores “D-PRE” "]
["Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 4)"]
["Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas"]
["Gravação / reprodução em 24-bit / 192kHz 2 entradas / 2 saídas através da porta USB"]
["Atenuador 26 dB (canais de 1 ao 4)"]
["48V phantom power (canais 1 ao 4)"]
["Conectores de saída XLR balanceados"]
["ITEM 4 - Microfone S/fio tipo bastão com pedestal","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Pedestal de mesa compativel com o modelo fornecido"]
["Impedância de Saída: Conector XLR: 200 Ohms"]
["Impedância de Saída::Conector P10: 1k Ohm"]
["Nível de Saída de Áudio (aprox 33kHz de desvio com tom de 1kHz):"]
["Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica"]
["Conector P10 com carga de 100k Ohm: -5dBV, típica"]
["Sensibilidade: -105dBm para 12dB de SINAD, típica"]
["Imagem de Rejeição: >50dB, típica"]
["Dimensões: 388mm (L) x 116mm (P) x 40mm (A)"]
["Peso: 429g"]
["Corpo: ABS moldado"]
["Alimentação: Fonte externa homologada pela ANATEL."]
["Frequências homologadas pela ANATEL."]
["10 Frequências selecionáveis"]
["Corrente: 320mA"]
["ITEM 5 - Microfone de lapela+ body pack","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Microfone:"]
["Tipo de Microfone Condensador (eletreto)"]
["Resposta de Freqüência: 50 Hz a 17 kHz"]
["Impedância de saída: 1k8Ohms"]
["Sensibilidade (1Pa = 94dB SPL):\nWL183: -40dbV/Pa\nWL184: -44.5dbV/Pa\nWL185: -45.5dbV/Pa"]
["Máximo nível de SPL:\nWL183: 125dB SPL\nWL184: 129.5dB SPL\nWL185: 130.5dB SPL"]
["Nível de Ruído de Saída (A-weighted):\nWL183: 22.5dB SPL\nWL184: 27dB SPL\nWL185: 28dB SPL"]
["Faixa Dinâmica: 102.5dB"]
["Body Pack"]
["Faixa de Operação:Até 100m sob condições adequadas."]
["Resposta de Freqüência de Áudio:( + 2dB)"]
["Min: 45Hz, Máx: 15kHz"]
["THD:< 0.5%, típico (tom de 1kHz, + 38kHz de desvio)"]
["Faixa Dinâmica:>100dB, A-weighted"]
["ITEM 6 - Passador de Slide (Presenter)"]
["Preferivelmente o Logitech R400 ou equivalente técnicoProtocolo sem fio 2.4 GHZ"]
["Alcance de 15 metros"]
["compatibilidade com os sistemas operacionais (MAC OSX e Windows)"]
["conexão USB"]
["Apontador Laser (Class 2 Red 640-660)"]
["Botão para conexão do wirelless"]
["Alimentação por pilhas AAA"]
["Botões:Laser, Anterior, Proximo, F5/ESC, Tela preta"]
["ITEM 7 - Caixas Acústicas com tripé ","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Tripé  compatível com as caixas acusticas"]
["Caixa tipo Amplificada ''Two Way''"]
["Alto-falantes: 1 falante de 15”"]
["Driver: 1 drive de 1”"]
["Potência: 250 W RMS"]
["Quantidade de canais: 1 canal"]
["Saídas: XLR balanceada"]
["Entradas: 3 em 1 (XLR balanceada, P10 estéreo e XLR paralela) e 1 entrada P10 estéreo"]
["Controles: 2 controles de dB e 1 chave de equalização"]
["Freqüência: 50 Hz – 18 kHz"]
["Voltagem 110V - 220V"]
["ITEM 8 - Regua de Alimentação"]
["Régua de alimentação com 6 tomadas"]
["ITEM 9 - Conversor  AD/DA para mesa Digital"]
["Phantom power em todas as entradas de microfone"]
["Audiophile 24-bit A / D e D / A conversores para a integridade do sinal final"]
["Processos de 44,1 e 48 kHz Taxas de amostragem"]
["Sincronização externa  taxa de amostra via wordclock ou entrada ADAT"]
["ADAT Optical in / out interface para a total compatibilidade"]
["Todas as entradas mic / line são direcionadas para a saída ADAT"]
["Entrada de ADAT pode ser encaminhado para todas as saídas de linha"]
["ITEM 10 - Distribuidor  HDMI"]
["Entrada: 1 entrada de sinal HDMI"]
["Saída: 6 saídas HDMI"]
["Alimentação: Fonte externa bivolt"]
["ITEM 11 - Microfone Head Set+ body pack"]
["Microfone:"]
["Tipo de Microfone:Condensador (eletreto)"]
["Resposta de Freqüência:50 Hz a 20 kHz"]
["Padrão Polar:Supercardióide"]
["Nível de Ruído de Saída:39dB típico, 42dB máximo"]
["Relação Sinal-Ruído:55dB @ 94dB SPL"]
["Impedância mínima de entrada recomendada:> 1000 Ohms"]
["Impedância de saída do pré-amplificador:136 Ohms"]
["Nível de Saída (@1kHz próximo da cápsula):-52 + 3dbV (2.51mV) a 60cm"]
["Máximo nível de SPL:149dB @ 1%THD – carga de 1kOhm"]
["Faixa Dinâmica:110dB (máx SPL com carga de 1kOhm, menos ruído A-weighted típico)"]
["Corrente:4.6mA (pré-amp e microfone)"]
["Tensão de Operação:11 – 52Vdc (positiva nos pinos 2 e 3, retorno no pino 1)"]
["Body Pack:"]
["Faixa de Operação:Até 100m sob condições adequadas."]
["Resposta de Freqüência de Áudio:( + 2dB)"]
["Min: 45Hz, Máx: 15kHz"]
["THD:< 0.5%, típico (tom de 1kHz, + 38kHz de desvio)"]
["Faixa Dinâmica:>100dB, A-weighted"]
["ITEM 12 - Suporte TV42\" para chão com angulação de 45°"]
["suporte para chão com angulação de 45° (Retorno)"]
["ITEM 13 - Suporte para TV com tripé: ","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Estrutura em tubos e\\ou barras de aço"]
["Canaletas para passagem de cabos"]
["Prateleiras com tomadas para energia elétrica"]
["Suporte para lcd/plasma/led de fácil fixação"]
["Rodízios para movimentação"]
["Compatível com tvs lcd/plasma/led de 37\" até 52\" Furação (vesa): de 200x200mm até 600x400mm"]
["Carga: 50kg "]
["ITEM 14 - Scaler de Vídeo (Kramer VP728)"]
["Inputs:"]
["2 x Y/CV, Pb/C, PR + stereo audio ou SPDIF"]
["1 x Vpp (BNC)"]
["4 x PC + stereo audio ou SPDIF"]
["2 x HDMI"]
["1 x USB"]
["Outputs:"]
["1 HDMI "]
["2 x PC"]
["1 x audio stereo"]
["1 x stereo speaker"]
["1 x digital audio SPDIF (RCA)"]
["Output Resolution:"]
["Native HDMI, 640x480x60Hz, 640x480x75Hz, 800x600x50Hz, 800x600x60Hz, 800x600x75Hz, \n1024x768x50Hz, 1024x768x60Hz, 1024x768x75Hz, 1280x768x50Hz, 1280x768x60Hz, \n1280x720x60Hz, 1280x800x60Hz, 1280x1024x50Hz, 1280x1024x60Hz, 1280x1024x75Hz, \n1366x768x50Hz, 1366x768x60Hz, 1400x1050x50Hz, 1400x1050x60Hz, 1600x1200x50Hz, \n1600x1200x60Hz, 1680x1050x60Hz, 1920x1080x60Hz, 1920x1200x60Hz, 480px60Hz, 576px60Hz, \n720px50Hz, 720px60Hz, 1080ix50Hz, 1080ix60Hz, 1080px50Hz, 1080px60Hz, 720x480x59.94Hz, \n1280x720x59.94Hz, 1920x1080ix59.94Hz, 1920x1080x23.98Hz, 1920x1080x29.97Hz, \n1920x1080x59.94Hz."]
["Alimentação: 100-240V AC, 50/60Hz (Fonte automática)"]
["ITEM 15 - TV 42\" para Pen-drive + Suporte para TV com tripé","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["TV"]
["TV LCD ou  LED de 42 polegadas "]
["Resolução:1920 x 1080P"]
["Freqüência(taxa de atualização):120Hz"]
["Controle remoto (IR)"]
["01 Entrada de Vídeo Composto "]
["01 Saída de Áudio Óptico Digital"]
["03 Entradas HDMI"]
["02 Entradas de RF (TV Digital / CATV)"]
["01 USB"]
["Voltagem:100V ˜ 240V Automático"]
["Suporte"]
["Estrutura em tubos e\\ou barras de aço"]
["Canaletas para passagem de cabos"]
["Prateleiras com tomadas para energia elétrica"]
["Suporte para lcd/plasma/led de fácil fixação"]
["Rodízios para movimentação"]
["Compatível com tvs lcd/plasma/led de 37\" até 52\" Furação (vesa): de 200x200mm até 600x400mm"]
["Carga: 50kg "]
["ITEM 16 - TV 42\" para Pen-drive + Suporte para TV com tripé +  Notebook + Teclado sem fio + Presenter","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["TV"]
["TV LCD ou  LED de 42 polegadas "]
["Resolução:1920 x 1080P"]
["Freqüência(taxa de atualização):120Hz"]
["Controle remoto (IR)"]
["01 Entrada de Vídeo Composto "]
["01 Saída de Áudio Óptico Digital"]
["03 Entradas HDMI"]
["02 Entradas de RF (TV Digital / CATV)"]
["01 USB"]
["Voltagem:100V ˜ 240V Automático"]
["Suporte"]
["Estrutura em tubos e\\ou barras de aço"]
["Canaletas para passagem de cabos"]
["Prateleiras com tomadas para energia elétrica"]
["Suporte para lcd/plasma/led de fácil fixação"]
["Rodízios para movimentação"]
["Compatível com tvs lcd/plasma/led de 37\" até 52\" Furação (vesa): de 200x200mm até 600x400mm"]
["Carga: 50kg "]
["Notebook"]
["Processador Intel Core i5-3340M (2.7GHz - 3MB Cache) ou Intel® Core™ i3-3130M Processor (3M Cache, 2.60 GHz) - "]
["4GB RAM"]
["HD 320 GB"]
["tela Wide Screen 12.1 \" a 15.6\""]
["Rede wireless b/g/n, Cartão Ethernet 10/100 mbps"]
["Intel HD Graphics"]
["02 portas USB 2.0"]
["01 porta VGA"]
["01 porta HDMI"]
["01 porta RJ-45"]
["Entrada Mic/Saída Áudio"]
["microfone e autofalantes embutidos"]
["Mouse usb e mouse pad"]
["Sistema Antifurto"]
["Sistema Operacional Windows 7 Professional SP atualizado"]
["MS-Office Professional 2010"]
["Antivírus"]
["Adobe Reader 9.0 ou superior"]
["Teclado padrão ABNT2 sem fio"]
["Presenter"]
["Preferivelmente o Logitech R400 ou equivalente técnicoProtocolo sem fio 2.4 GHZ"]
["Alcance de 15 metros"]
["compatibilidade com os sistemas operacionais (MAC OSX e Windows)"]
["conexão USB"]
["Apontador Laser (Class 2 Red 640-660)"]
["Botão para conexão do wirelless"]
["Alimentação por pilhas AAA"]
["Botões:Laser, Anterior, Proximo, F5/ESC, Tela preta"]
["ITEM 17 - TV  de 50\" para Pen-drive + Suporte para TV com tripé: ","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["TV LCD ou  LED de 50 polegadas "]
["Resolução:1920 x 1080P"]
["Freqüência(taxa de atualização):120Hz"]
["Controle remoto (IR)"]
["01 Entrada de Vídeo Composto "]
["01 Saída de Áudio Óptico Digital"]
["03 Entradas HDMI"]
["02 Entradas de RF (TV Digital / CATV)"]
["01 USB"]
["Voltagem:100V ˜ 240V Automático"]
["Suporte"]
["Estrutura em tubos e\\ou barras de aço"]
["Canaletas para passagem de cabos"]
["Prateleiras com tomadas para energia elétrica"]
["Suporte para lcd/plasma/led de fácil fixação"]
["Rodízios para movimentação"]
["Compatível com tvs lcd/plasma/led de 37\" até 52\" Furação (vesa): de 200x200mm até 600x400mm"]
["Carga: 50kg "]
["ITEM 18 - Cabo HDMI: ","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["Cabo HDMI v1.4"]
["Tamanho: 10(dez) metros"]
[]
[]
[]
[]
["ITEM 36 - Kit reunião 1: ","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["1 x Projetor short throw com tela de projeção com tripé"]
["1 x Passador de Slide (Presenter)"]
["1 x Notebook"]
["1 x Mesa de som"]
["2 X Caixas Acústicas com tripé "]
["3 x Microfone S/fio tipo bastão com pedestal"]
["1 x Microfone de lapela+ body pack"]
["1 x régua de alimentação com 6 tomadas padrão ABNT NBR 14136"]
["6 x Adaptadores padrão ABNT NBR 14136 para padrão NEMA (antigo 2P + T)"]
["1 x Adaptador padrão NEMA (antigo 2P + T) para padrão ABNT NBR 14136"]
["Todo o cabeamento necessário para o funcionamento dos equipamentos"]
["ITEM 37 - Kit Reunião 2: ","Atende?","Página da Documentação Técnica entregue"]
["2 x Projetor short throw com tela de projeção com tripé"]
["1 x Passador de Slide (Presenter)"]
["1 x Notebook"]
["1 x Mesa de som"]
["1 x Conversor  AD/DA para mesa Digital"]
["4 X Caixas Acústicas com tripé "]
["1 x  Distribuidor de vídeo HDMI"]
["6 x Microfone S/fio tipo bastão com pedestal"]
["1 x Microfone de lapela+ body pack"]
["1 x Microfone Head Set+ body pack"]
["1 x TV LCD ou LED de 42 com suporte para chão com angulação de 45° (Retorno)"]
["2 x régua de alimentação com 6 tomadas padrão ABNT NBR 14136"]
["12 x Adaptadores padrão ABNT NBR 14136 para padrão NEMA (antigo 2P + T)"]
["2 x Adaptador padrão NEMA (antigo 2P + T) para padrão ABNT NBR 14136"]
["Todo o cabeamento necessário para o funcionamento dos equipamentos"]