**ESCLARECIMENTO 1**

**CHAMAMENTO PÚBLICO**

**SELEÇÃO COM DISPUTA NA FORMA ABERTA PELO PROCEDIMENTO REMOTO Nº** **53/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo nº 00486/2025 –SCs 041946 e 042049** | **Critério: Econômico pelo Menor Preço** |
| **Abertura: 22/05/2025** | **Horário: 10h** |
| **Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 Brasília (DF). Fone: (61) 3317-9891 – E-mail:** [**processodeselecao@cni.com.br**](mailto:processodeselecao@cni.com.br) | |

**PERGUNTA 1: “Quais aplicações esse equipamento deverá atender?”**

**RESPOSTA 1: Conforme descrito no Termo de Referência, o equipamento será utilizado para as seguintes titulações ponteciométricas: ácida/básica (modo pH ou mV), redox, precipitação, complexométrica, não-aquosa, íons seletivos, argentométrica.**

**PERGUNTA 2: “Quais eletrodos deverão estar incluídos nesse equipamento?”**

|  |
| --- |
| **RESPOSTA 2: Deverão estar inclusos pelo menos os eletrodos necessários para a realização de titulação ácido-base e medição de potencial redox, e idealmente todos os eletrodos necessários para a realização das titulações descritas no item acima.** |

**PERGUNTA 3: “Quantas buretas deveremos cotar para atender esse sistema?”**

**RESPOSTA 3: Conforme descrito no Termo de Referência, deverão se cotadas 3 buretas, de 5, 10 e 20 mL, ou similares.**

**PERGUNTA 4: “Proposta Comercial e documentos de habilitação somente devem ser enviados após a disputa de preços?”**

**RESPOSTA 4: Exato, após a fase de ofertas, a participante melhor classificada, será convocada para apresentar a proposta de preços e documentos de habilitação, conforme item 6.14 do Chamamento Público.**

**Brasília - DF, 16 de maio de 2025.**

**Comissão Permanente de Contratação e Alienação**